1. Заменить дорожку, идущую на блок кнопок с 5В на Arduino ref
2. Заменить резисторы: R8 – 1002, R4 – 1001, R11 – 1801, R5 – 1002, R12 – 3001, R6 – 1001, R3 – 5101, R1 – 7501.
3. Концевик развести с кнопками. Возможно инвертировать и подвести к пину EN драйвера tmc2208
4. Добавить разрыв цепи питания и отводки к кнопке вкл/выкл
5. Добавить делитель напряжения у входа с Cassy: 1801-4700, 5 В – 1.04 В
6. Переделать подписи элементов, некоторые не видно
7. Сместить отверстия под конденсатор C4